Lente Canon CINEMA CN-E 18-80mm Con ZS-GC10

**Descripción del producto 15**

* Iris manual suave
* Peso: 2.6 lb / 1.2 kg
* Longitud: 7.2“ / 182.3mm
* Estabilización óptica de imagen
* Ajuste de foco trasero (back-focus)
* Cobertura de sensor Super 35 mm
* Distancia mínima de enfoque: 1.6’ / 0.5m
* Rango de zoom de 18-80mm (relación de 4.4x)
* Apertura constante de T4.4, equivalente a F/4.0
* Empuñadura servo: incluida y fácilmente desmontable
* Enfoque automático / Enfoque manual (sin stops duros)
* Filtro: rosca de 77mm para filtros frontales (utilicé un filtro Vari ND para mi prueba)
* Alimentado a través de la montura o conector del lente (funciona con cámaras Sony)
* Zoom Rocker
* Botón de AF de un disparo
* Botón de inicio / parada de VTR
* Puede ser utilizado separado de la lente
* Compatible con lentes COMPACT-SERVO
* Adaptador de roseta para fijación a la lente

**Especificaciones**

|  |  |
| --- | --- |
| Marca | CANON |
| Modelo | CANON CN-E 18-80mm Con ZS-GC10 |
| Compatibilidad Sensor de Imagen | EF (Full Frame) |
| Serie | CINEMA EOS |
| Tipo de Lente | Gran Angular |
| Catálogo Fabricante | 1714C009AA |
| Medida de Lente | 10-18mm |
| Número de Artículo | CA12115 |