Tripie MANFROTTO 058B TRI-AUT 3 Secciones S/Cabeza

**Descripción del producto 17**

* Presenta un sistema patentado de liberación individual o simultánea de las patas que permite extender las patas, nivelar el tripié (burbuja de nivel incluida) y bloquearlo en segundos sin tener que ajustar cada pata individualmente. Puntas de goma con clavo retráctil son elementos standard. Diámetro de las patas en mm: 30,25,20.

**Especificaciones**

|  |  |
| --- | --- |
| Marca | MANFROTTO |
| Modelo | 058B TRI-AUT |
| Tipo de uso | Tripié para Foto y Video |
| Altura Máxima con Columna Extendida | 217 cm |
| Altura Máxima | 191 cm |
| Altura Mínima | 44 cm |
| Número de Artículo | MN1210 |
| Catálogo Fabricante | 0250509 |