Flash SONY HVL-F28RM

**Descripción del producto 19**

* Se inclina de 0 a 120 °
* Modos HSS y flash múltiple
* Compatible con Sony ADI / P-TTL
* Resistente al polvo y a la humedad
* Controla hasta 15 flashes / 5 grupos
* Ajuste de salida manual: 1/1 a 1/256
* Pie de metal y marco lateral resistente
* Número de guía: 92 'a ISO 100 y 50 mm
* Transceptor de radio de 2,4 GHz, alcance de 115 '
* Controlador de relación TTL inalámbrico / remoto

**Especificaciones**

|  |  |
| --- | --- |
| Marca | SONY |
| Modelo | HVL-F28RM |
| Número de Artículo | SO1117 |
| Catálogo Fabricante | 02676951 |