Cámara SONY RX0 II

**Descripción del producto 50**

* 1.5" 230k-dot 180° LCD inclinable
* Disparo continuo ISO 12800 y 16 fps
* Wi-Fi y Bluetooth; Control multicámara
* UHD interno 4K30 Video y S-Log2 Gamma
* SteadyShot electrónico; Salida HDMI limpia
* Modo HFR para cámara lenta hasta 1000 fps
* Grabación de intervalos; Entrada de micrófono
* ZEISS Tessar T \* 24 mm equivalente a 4 lentes
* Sensor CMOS apilado Exmor RS de 15.3MP 1"
* A prueba de agua, polvo, golpes y aplastamiento

**Especificaciones**

|  |  |
| --- | --- |
| Marca | SONY |
| Modelo | SONY RX0 II |
| Conectividad | WIFI |
| Tipo de Batería | Recargable |
| Resolución | 15 Megapixeles |
| Tipo de Cámara | Sumergibles y Acción |
| Formato del Sensor | CMOS |
| Tamaño LCD | 1.5 pulgadas |
| Resolución de Video | 4K |
| Número de Artículo | SO06140 |
| Catálogo Fabricante | 80818730 |